

**检 测 报 告**

（2024）恒远检（水）字 第（211）号

项目名称： 委托水样检测

委托单位： 西东纺织科技如皋有限公司

报告日期： 2024.04.10

**江苏恒远环境科技有限公司**

**报 告 说 明**

1、本报告为本公司为客户提供环境要素检测服务所出具的正式报告。

2、本报告无本公司印章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效。

3、本报告检测结果仅对被测地点、对象和当时情况有效；送样委托检测的，仅对委托样品负责。

4、本公司实施的检测行为以委托方提供的相关信息和相关现场为前提。委托方应对所提供信息和现场的真实性、完整性、准确性负责。如委托方提供的信息和现场不真实，不完整，本公司不承担由此引起的责任。

5、如委托方对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五天内提出，逾期视为认可检测结果。

6、本报告未经我公司许可不得以任何方式复制（全文复制除外）。

电话：0513-87566777

传真：0513-87566777

邮编：226500

地址：如皋市如城街道志颐路99号

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **委托单位** | 西东纺织科技如皋有限公司 | **地址** | 如皋市丁堰镇丁北路86号 |
| **联系人** | 吉如建 | **联系电话** | 13962724373 |
| **接样人员** | 丁施敏 | **委托日期** | 2024.03.07-03.28分期送样 |
| **分析人员** | 吴欣娅 | **分析日期** | 2024.03.08-04.03分期分析 |
| **检测目的** | 受该单位委托，对其所提供的样品进行分析。 | | |
| **检测内容** | 五日生化需氧量 | | |
| **检测结果** | 详见检测结果表 | | |
| **备注** | 1.样品标识内容由委托单位提供。  2.本报告仅对所委托样品的分析结果负责。 | | |
| **编制：丁施敏**  **复核：汪建军**  **审核：季子钦**  **检 测 单 位 印 章**  **签发： 周艳丹 签发日期: 2024 年 月 日** | | | |

**检 测 结 果**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **送检方样品标识** | **样品编号** | **检测值（单位：mg/L）** |
| **五日生化需氧量** |
| 2024.03.07总排口水样 | WD24030701 | 5.9 |
| 2024.03.21总排口水样 | WB24032101 | 6.3 |
| 2024.03.28总排口水样 | WC24032801 | 7.8 |

**附表一：主要分析仪器一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **仪器名称** | **仪器型号** | **仪器编号** |
| 五日生化需氧量 | 台式溶氧仪 | YSI58 | HYT-010 |

**附表二：分析方法一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **方法来源** |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 |

————报告结束————